Приложение 8

к приказу ФАС России

от 07.04.2014 № 231/14

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям ООО «Сахалинская Газовая Энергетическая компания»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. 1 | Газораспределительные сети | ГРП Мини-ТЭЦ "Сфера-1";  ГРП Мини-ТЭЦ "Сфера-2";  ПГБ п/р Хомутово  (4-очередь);  ПГБ БКМ "Зима - 7 квартал";  ГРПШ "Грушевый хутор";  ГРПШ "Прима";  ГРП "Двор-Сервис";  ГУДП "Экспромт";  ГРП «БКМ Большая Елань»;  ГРП с. Ново-Троицкое;  ГРП с. Ново-Троицкое (Сфера) | Мини-ТЭЦ "Сфера";  Мини-ТЭЦ "Сфера-2";  Котельная "Хомутово-2";  ООО "Двор-Сервис";  ООО "Прима";  ГУДП "Экспромт";  ООО "Строй Группа";  ООО "Нива-Прогресс";  ООО "Санрайз";  НАСЕЛЕНИЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НАСЕЛЕНИЮ. | Получение технических условий присоединения (в течении 14 дней со дня получения запроса).  Для заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 300 куб. метров получение согласования технической возможности подключения в газотранспортной организации .  Заключение договора о подключении  Выполнение проектно- сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети.  Обеспечение выполнения условий подключения в соответствии с условиями договора о подключении.  Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.  Осуществление мероприятия по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети.  Составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности.  Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:  а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;  б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;  в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.  Выполнение пуско-наладочных работ. | Предоставление разрешительных документов на строительство (реконструкцию) объекта газификации.  Выполнение расчета величины максимального часового расхода газа.  Предоставление разрешительных документов на транспортировку газа по газотранспортной системе.  Заключение договора о подключении в течении 30 дней со дня получения заявки.   Выполнение проектно- сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети.  Согласование проектно-сметной документации на соответствие выданным техническим условиям.  Выполнение силами подрядчика, имеющего соответствующее разрешение, строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.  Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  Перед вводом в эксплуатацию системы газоснабжения объекта заключение договора со специализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание системы газопотребления.  Составление акта о подключении, акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности. Выполнение условий подачи ресурса. | Проверка готовности исполнительно-технической документации и объекта. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети.  Подготовка узла присоединения.  Проведение контрольной опрессовки газопроводов с подключенным газовым оборудованием в течение 5 минут.  Выполнение работ по технологическому присоединению.  Продувка газопровода газом для вытеснения воздуха и пуск газа . | Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, приямка для производства работ. Оформление наряда-допуска на выполнение присоединения вновь построенного газопровода к газораспределительной сети. Контрольная опрессовка объекта. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Изготовление узла присоединения. Контрольная опрессовка объекта. Выполнение работ по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети в соответствии с нарядом-допуском и инструкциями. Продувка газом присоединяемого газопровода. Проверка герметичности сварных швов. Изоляция газопроводов в месте присоединения. Засыпка приямка в месте присоединения. Оформление документации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости)  Получение согласия основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газопотребле-  ния  Проведение согласительных процедур с собственниками земельных участков,  на которых планируется строительство сетей газораспределения. | Получение согласия основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта апитального строительства заявителя к своей сети газопотребле-  ния.  Согласование акта выбора трассы газопровода или проекта планировку территории под строительство объекта.  Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 3-е суток до начала работ. | |